**تجهیزات لازم کارگاه CNG**

**1-ابزار کامل شامل انواع اچارو پیچ گوشتی**

**2-میزکار**

**3-گیره**

**4-ترکمتر**

**5-اچارشلاقی**

**6-اچارفرانسه بزرگ و کوچک**

**7-فیکسچر یا پایه نگهدارنده مخزن برای بستن شیرمخزن روی ان**

**8-فیکسچرمخصوص شیرهای مخزن برای مونتاژروی مخزن**

**9-اره آهن بر**

**10-لوله بر برای بریدن لوله های انتقال گازاز مخزن به رگولاتور**

**11-اچارشمع بزرگ و کوچک**

**12-بکس بادی**

**13-جعبه بکس کامل**

**14-کمپرسورباد10بار**

**15-دسته تیغه فیلر**

**16-دسته الن معمولی و ستاره ای و الن تکی**

**17-سنگ فرزدستی و رومیزی**

**18-جرثقیل دستی برای حمل مخزن**

**19-تفنگی باد**

**20-جک بالابرخودرو یا چاله سرویس**

**21-دریل**

**22- انواع مته 10 و3**

**23-گردبر30**

**24-گردبر65 یا دستگاه پرچ قالب در همین اندازه**

**25-سمباده نرم**

**26-برس سیمی**

**27-سوهان گرد تخت و نیم تخت**

**28-لوله خم کن**

**29-پرچ کن**

**30-پرچ کن سرسیم**

**31-سیم لخت کن**

**32-دستگاه یا اسپری نشت یاب یا کف صابون برای تست نشتی**

**33-کاتر یا چاقوی مناسب برای بریدن شیلنگها**

34- دستگاه دیاگ برای عیب یابی خودروها

35- انبار قطعات لازم CNG